|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 確認事項 | 結果 |
| 塀の高さ、厚さ | * 高さは、2.2ｍ以下＜1.2ｍ以下＞であるか。 * 厚さ15ｃｍ以上あるか。高さ2.0ｍ以下の場合、厚さ10ｃｍ以上あるか。 ＜その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上＞   ※高さの測り方   * 地盤面から測ってください。 * 地盤面に高低差がある場合は、低い方の地盤面から測ってください。 * 側溝に沿って塀がある場合は、側溝の底から測ってください。   （ただし、第5条第2号の塀の高さは道路地盤面から測ってください。）  道路地盤面  ブロック塀の断面図  厚さ  厚さ  高さ  側溝  高さ  低い方の地盤面  地盤面  ブロック塀  地盤面  ブロック塀  基礎 | □適  □不適 |
| 控壁  （万年塀は適用外） | ※控壁とは、塀から直角方向に突き出した補助的な壁   * ブロック塀の高さが1.2ｍを超える場合、控壁は設置されているか。 * 控壁は3.4ｍ（ブロック8.5個）＜4.0ｍ＞以内ごとに設置されているか。 * 控壁の長さは塀の高さの5分の1以上＜壁の厚さの1.5倍以上＞あるか。   ブロック塀  ブロック塀を上から見た図  控壁  控壁  3.4＜4.0＞ｍ以内  控壁の長さ | □適  □不適 |
| 塀のひび割れ、傾き | * 塀がひび割れしていないか。 * 塀が傾いていないか。 | □適  □不適 |
| 鉄筋 | * 鉄筋は入っているか。 * 鉄筋が露出し錆びていないか。 | □適  □不適 |
| 基礎 | * 根入れは30ｃｍ以上＜20ｃｍ以上＞あるか。  ※根入れとは、基礎のうち土の中に入っている部分 * 大谷石等の基礎以外の塀の上にブロック塀が設置されていないか。   根入れ  30＜20＞ｃｍ以上  根入れ  30＜20＞ｃｍ以上  基礎の断面図  基礎  側溝  ブロック塀  地盤面  基礎  ブロック塀  低い方の地盤面  地盤面 | □適  □不適 |

※＜＞に記載した内容は組積造の塀が対象